3 | Konfiguration der Komponenten

3.1 | Allgemeines

Manuelle Aktivierung der Konfigurationsdialoge

Die Konfiguration der einzelnen Komponentenparameter kann jeweils bei Installation erfolgen oder jederzeit zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden. Wie Sie den Konfigurationsdialog starten, finden wird jeweils zu Beginn der jeweiligen Abschnitte beschrieben:

• | Konfiguration der Komponente TSP

• | Konfiguration der Komponente CMD

Wirksamkeit geänderter Konfigurationsparameter

Geänderte Konfigurationsparameter sind sofort nach Speicherung der Daten im Konfigurationsdialog (Button Übernehmen oder OK) wirksam.

Ein Neustart des TSP (net stop tapisrv) ist z.B. nach Änderung der Parameter für den CSTA-Link notwendig.