2.2 | Installation durchführen

1. | Melden Sie sich als Administrator an und schließen Sie alle laufenden Anwendungen.

2. | Legen Sie die Installations-CD von TAPI 120 ein. Wählen Sie unter Start - Ausführen die Datei \TAPI120\setup.exe auf dem Installationslaufwerk aus und bestätigen Sie mit OK.

Das Setup erkennt selbständig die Betriebssystemvariante (32- oder 64-Bit) und startet die Installation der korrekten TAPI 120 Variante.

3. | Bestätigen Sie das UAC (User Account Control) Prompt.

4. | Wählen Sie die Sprache, in der die Installationsdialoge geführt werden sollen. Die Installation wird vorbereitet.

5. | Nach erfolgreicher Installationsvorbereitung erscheint der Begrüßungsdialog, den Sie mit Weiter bestätigen.

Sorgen Sie spätestens zu diesem Zeitpunkt der Installation dafür, dass der Dienst-Kontroll-Dialog sowie alle TAPI-Applikationen geschlossen sind. Ein entsprechender, rot markierter Hinweis erscheint im Installationsdialog.

6. | Setzen Sie die Installation mit Klick auf Weiter fort.

7. | Sie werden aufgefordert, den Setuptyp der Installation festzulegen:

Darstellung

8. | Wählen Sie den gewünschten Setuptyp zur Installation aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit Weiter.

9. | Die Installation der ausgewählten Komponenten wird nach Klick auf Installieren gestartet.
Bei einer Erstinstallation von TAPI 120 auf einem PC mit Windows 8.1/8/7 oder Windows Vista ist ein Reboot des PCs notwendig. In diesem Fall erscheint hier ein rot gekennzeichneter Hinweis im Setup-Dialog.
Sie können die Installation abbrechen oder mit Klick auf Installieren fortsetzen, wobei dann zunächst zwingend der Reboot durchgeführt wird. Sie kehren dann nach Ihrem Login automatisch zu dieser Stelle der TAPI 120-Installation zurück.

| - | Installation der Komponente CMD

| - | Installation der Komponente TSP

10. | Nach Abschluss der Installation klicken Sie zum Abschluss der Installation im Hinweisdialog auf den Button Fertigstellen.