3.3.2 | Konfiguration der Komponente TSP

Nach der Installation bzw. nach manueller Aktivierung erscheint der Konfigurationsdialog:

Darstellung für CMD

Darstellung für HiPath 500

Darstellung für HiPath OpenOffice EE

Darstellung für HiPath 2000

Darstellung für HiPath 3000

Darstellung für OpenScape Office

| Die Parameter haben folgende Bedeutung:

Parameter
Bedeutung
System
Auswahl des angeschlossenen Systems. Zur Wahl stehen:
| - | CMD
| - | HiPath 500
| - | HiPath OpenOffice EE
| - | HiPath 2000
| - | HiPath 3000 (Default)
| - | OpenScape Office
CSTA-Link
Verbindungsart zwischen TSP und System. Dies ist immer TCP /IP, eine Änderung ist nicht möglich.
Rufnummer
Name
In den Feldern Rufnummer und Name muss die Rufnummer des zu steuernden Telefons und der Name des Benutzers eingetragen werden.
IP-Adresse
Bei Anbindung via TCP/IP ist dies die IP-Adresse des angebundenen Systems, die bei dessen Installation / Einrichtung festgelegt wurde.
IP-Port
Bei Anbindung des Systems ohne CMD tragen Sie hier die IP-Portnummer des Systems ein, die bei der Installation / Konfiguration des Systems festgelegt wurde (7001).
Bei Anbindung des Systems mit CMD tragen Sie hier die Listener Portnummer des CMD, die bei der CMD-Konfiguration festgelegt wird, z.B. 8001.
Ltg. Kennzahl Start
Ltg. Kennzahl Ende
Rufnummernbereich des Systems für Leitungskennzahlen. Die Werte sind ggf. den abweichenden Einstellungen des Systems anzupassen. Eine Eingabe ist zwingend erforderlich. Die Standardwerte sind (jeweils Start / Ende):
• | HiPath 500: 801 / 816
• | HiPath OpenOffice EE: 7801 / 7840
• | HiPath 2000: 7801 / 7840
• | HiPath 3000: 7801 / 7920
• | OpenScape Office: ##700 / ##949
Trace
Option zur Aktivierung von Tracemeldungen (CSTA-Meldungen), die mit separaten Standard-Debug-Tools ausgewertet werden können.

Speichern der Angaben

> | Wenn Sie Ihre Angaben sichern wollen, klicken Sie auf Übernehmen (um z.B. noch in anderen Registern Parameter zu konfigurieren) oder OK (zum Verlassen des Konfigurationsdialogs mit Speichern).
> | In beiden Fällen erscheint vor Speicherung der Parameterwerte in der Registrierungsdatenbank eine entsprechende Meldung, die Sie mit Ja bestätigen.

Ein Neustart des TSP (net stop tapisrv) ist nach Änderung der Parameter für den CSTA-Link notwendig.

Exportieren / Importieren der TSP Konfigurationsparameter

Export
1. | Die konfigurierten TSP-Parameter können Sie in eine Datei exportieren, um z.B. einen bestimmten Stand zu sichern. Durch Klick auf Konfig Export starten Sie den Export.
2. | Im erscheinenden Dialog geben Sie den Dateinamen der Exportdatei ein und bestätigen Ihre Angaben.
| Die Einträge werden exportiert. Dann kehren Sie in den TSP-Konfigurationsdialog zurück.
Import
1. | Die allgemeinen TSP-Konfigurationsparameter können auch aus einer Datei, z.B. mit einem zuvor gesicherten Konfigurationsstand, importiert werden. Durch Klick auf Konfig Import starten Sie den Import.
2. | Wählen Sie die zu importierende Datei aus.
| Die Einträge werden eingelesen und Sie kehren in den TSP-Konfigurationsdialog zurück.