3.2.3 | Erweiterte CMD-Parameter

Die erweiterten CMD-Parameter sind für die Verbindung zwischen angeschlossenem Kommunikationssystem und dem CMD relevant. Systemabhängige Parameter werden auf dem System definiert und sind hier entsprechend anzugeben.

> | Zur Konfiguration dieser erweiterten Parameter aktivieren Sie im CMD-Konfigurationsdialog das Register Erweitert.

Darstellung

| Geben Sie folgende Parameter ein:

Parameter
Bedeutung
CSTA3-Benutzer
CSTA3-Benutzername des Systems.
Um eine Änderung des Benutzernamens auf dem System auch hier zu hinterlegen, geben Sie den neuen Benutzernamen ein. Direkt mit der Eingabe öffnet sich ein Eingabedialog, in dem Sie den neuen Namen eintragen und bestätigen. Sie kehren dann in den Konfigurationsdialog zurück.
CSTA3-Kennwort
CSTA3-Kennwort des Systems.
Um eine Änderung des Kennworts auf dem System auch hier zu hinterlegen, geben Sie das neue Kennwort ein. Direkt mit der Eingabe öffnet sich ein Eingabedialog, in dem Sie das neue Kennwort eintragen und bestätigen. Sie kehren dann in den Konfigurationsdialog zurück.

Stimmt das hier vergebene CSTA3-Kennwort nicht mit dem Kennwort auf dem System überein, ist kein CSTA-Login auf dem System möglich!

Parameter
Bedeutung
Heartbeat Periode (s)
Zeitrhythmus (Sekunden) für die Aktivitätsprüfung der CSTA-Schnittstelle. Die Prüfung wird durch den Wert 0 deaktiviert.
Der Standardwert 15 s sollte nicht verändert werden.
Heartbeat Timeout (s)
Zusätzliche Zeit in Sekunden bis zu einem automatischen Neuaufbau bei einer ausgefallenen CSTA-Schnittstelle.
Der Standardwert 10 s sollte nicht verändert werden.
Konsistenztest Periode (s)
Zeitrhythmus (in Sekunden) für zyklische Plausibilitätsprüfungen. Die Prüfung wird durch den Wert 0 deaktiviert.
Der Standardwert 60 s sollte nicht verändert werden.
CSTA Reestablish Periode (s)
Zeit in Sekunden für die Wartezeit des CMD nach einem Verbindungsausfall bis zum Wiederaufbau der Verbindung. Der Standardwert ist 20 s.
CSTA Invoke Timeout (s)
Timeout-Zeit des CMD in Sekunden.
Der Standardwert ist 120 s.
Transmission Intervall (ms)
Wartezeit zwischen zwei Meldungen des CMD.
Der Standardwert ist 50 ms.
Trace
Option zur Aktivierung von Tracemeldungen (CSTA-Meldungen) für das zugeordnete System, die mit separaten Standard-Tools ausgewertet werden können. Dieser Parameter ist bei Anbindung des CMD via TCP/IP nicht relevant. Die Trace-Option können sie dann für jedes zugeordnete System im Register Zuordnungsparameter festlegen. Siehe auch CMD-Zuordnungsparameter.

Speichern der Angaben

> | Wenn Sie Ihre Angaben sichern wollen, klicken Sie auf Übernehmen (um z.B. noch in anderen Registern Parameter zu konfigurieren) oder OK (zum Verlassen des Konfigurationsdialogs mit Speichern).
> | In beiden Fällen erscheint vor Speicherung der Parameterwerte in der Registrierungsdatenbank eine entsprechende Meldung, die Sie mit Ja bestätigen.