3.2.4 | CMD-Zuordnungsparameter

Bei Konfiguration der Zuordnungsparameter ordnen Sie die an dem CMD über die CMD-Listener Ports angeschlossenen Systeme im Register Zuordnung zu.

> | Aktivieren Sie im CMD-Konfigurationsdialog das Register Zuordnung.

Darstellung

| Es erscheint eine Liste der bereits zugeordneten CMDs / Systeme unter Angabe von:

Spalte / Feld
Bedeutung
Name
Bezeichnung des Systems, der bei dessen Installation / Konfiguration vergeben wurde (KDS), i.d.R der Kundenname und / oder der Standort.
V-Node ID
Die Node ID des an den CMD angeschlossenen Systems. Die Node ID wird bei Installation / Konfiguration des Systems vergeben und ist im Verbund eindeutig.
Node IP-Adresse
Die Node IP-Adresse des an den CMD angeschlossenen Systems.
Node Port
IP-Portnummer des Systems, immer fest 7001.
CMD IP-Port
Zu konfigurierende Portnummer des CMD Listener Ports für das System, z.B. 8001, 8002, etc.
Trace
Option zur Aktivierung von Tracemeldungen (CSTA-Meldungen) für das zugeordnete System, die mit separaten Standard-Tools ausgewertet werden können.

Sortierung in der Anzeige:

Sie können die Liste jeweils durch Klick auf die entsprechende Spaltenüberschrift aufsteigend nach Spalteninhalt, z.B. Name, sortieren.

Speichern der Angaben

> | Wenn Sie Ihre Angaben sichern wollen, klicken Sie auf Übernehmen (um z.B. noch in anderen Registern Parameter zu konfigurieren) oder OK (zum Verlassen des Konfigurationsdialogs mit Speichern).
> | In beiden Fällen erscheint vor Speicherung der Parameterwerte in der Registrierungsdatenbank eine entsprechende Meldung, die Sie mit Ja bestätigen.

3.2.4.1 | Hinzufügen von Nodes

1. | Klicken Sie im Register Zuordnung auf Hinzufügen.

Darstellung

| Im erscheinenden Dialog geben Sie folgende Werte ein:

Spalte / Feld
Bedeutung
Node-ID
Die Node-ID des an den CMD angeschlossenen Systems. Die Node-ID wird bei Installation / Konfiguration des Systems vergeben und ist im Verbund eindeutig.
Node Name
Bezeichnung des Systems, der bei Installation / Konfiguration vergeben wurde (KDS), i.d.R der Kundenname.
Node IP
Die Node-IP-Adresse des an den CMD angeschlossenen Systems.
Node Port
IP-Portnummer des Systems, immer fest 7001.
CMD Port
Zu konfigurierende Portnummer des CMD Listener Ports für das System, z.B. 8001, 8002, etc.

2. | Zum Speichern Ihrer Angaben klicken Sie auf Übernehmen. Sie können dann noch Parameter für weitere Systeme eingeben. Zum Speichern und Verlassen des Eingabedialogs klicken Sie auf OK. Sie kehren in den CMD Konfigurationsdialog zurück.

Es können maximal 64 Systeme / Nodes konfiguriert werden.

3.2.4.2 | Bearbeiten / Löschen eines Eintrags

Eintrag bearbeiten

> | Um Parameter eines konfigurierten Systems zu ändern, klicken Sie den betreffenden Wert mit der Maus doppelt an. Sie können dann im erscheinenden Eingabefeld den Wert ändern.

Eintrag löschen

> | Markieren Sie den zu löschenden Eintrag mit der Maus und klicken Sie dann auf Löschen oder drücken Sie die -Taste. Der Eintrag wird aus der Liste gelöscht.

3.2.4.3 | Systemparameter (Nodes) exportieren / importieren

Export

1. | Die konfigurierten Nodeparameter können Sie in eine Datei exportieren, um z.B. einen bestimmten Stand zu sichern. Durch Klick auf Nodes Export starten Sie den Export.

2. | Im erscheinenden Dialog geben Sie den Dateinamen der Exportdatei ein und bestätigen Ihre Angaben.

| Die Einträge werden exportiert. Dann kehren Sie in den CMD-Konfigurationsdialog zurück.

Import

1. | Die Nodeparameter können auch aus einer Datei, z.B. mit einem zuvor gesicherten Konfigurationsstand, importiert werden. Durch Klick auf Nodes Import starten Sie den Import.

2. | Wählen Sie die zu importierende Datei aus.

| Die Einträge werden eingelesen und Sie kehren in den CMD-Konfigurationsdialog zurück.