2 | Installation von TAPI 120

2.1 | Allgemeines

Installationsumfang

Bei Installation der Komponenten für TAPI 120 können Sie die zu installierenden Komponenten auswählen. Zur Verfügung stehen grundsätzlich:

• | TSP

• | CMD

Installation und Konfiguration

Sind beide Komponenten zur Installation ausgewählt, werden die einzelnen Installationsroutinen sowie ggf. die Dialoge zur Eingabe der Konfigurationsparameter automatisch hintereinander gestartet. In der vorliegenden Beschreibung wird die Installation im Abschnitt Installation durchführen und die jeweils konfigurierbaren Parameter im Abschnitt Konfiguration der Komponenten beschrieben.