2.2.1 | Installation der Komponente CMD

Bei der Konfiguration von TAPI 120 erscheinen ggf. zusätzliche Sicherheitsabfragen.

Bei Bedarf ist die Komponente CMD auf einem zentralen PC zu installieren. Dieser muss folgende Anforderungen erfüllen:

• | Die Betriebszeiten aller TAPI 120 Clients müssen abgedeckt sein.

• | Es dürfen dort keine Applikationen benutzt werden, die Ressourcenengpässe hervorrufen (CPU-Last, Netztwerklast, etc.).

1. | Die Installation der Komponente CMD wird ohne Begrüßungsdialog gestartet. Der Fortschritt wird in einem Fenster dargestellt.

2. | Bei PCs mit mehreren Netzwerkkarten erscheint ein Dialog, der zur Auswahl der zu verwendenden IP-Adresse auffordert.

3. | Nach der erfolgreichen CMD-Installation wird automatisch der CMD-Konfigurationsdialog geöffnet. Sie können hier nun die gewünschten Parameter einstellen oder die Konfiguration zu einem späteren Zeitpunkt vornehmen:

Darstellung

| Die einzelnen Konfigurationsparameter sind im Abschnitt Konfiguration der Komponente CMD näher beschrieben.

Nach Verlassen des Konfigurationsdialogs ist die Installation des CMD abgeschlossen. Je nach ausgewähltem Setuptyp wird nun ggf. automatisch die Komponente TSP installiert.