3.2.6 | CMD-Lizenzparameter

Der Zugriff von TAPI 120 Clients über den CMD auf das angeschlossene System ist durch ein Lizenzierungsverfahren gesichert. Sie können Informationen über die aktuelle Lizenz sowie eine ggf. vorhandene Lizenz History erhalten. Bei Vorlage einer neuen Lizenz kann der Servicetechniker hier den entsprechenden Lizenzcode eingeben.

> | Im CMD-Konfigurationsdialog aktivieren Sie das Register Lizenz.

Darstellung

| Die Parameter haben folgende Bedeutung:

Parameter
Bedeutung
MAC-ID
MAC-ID die zur Verschlüsselung herangezogen wird.
Es handelt sich um die MAC-ID der ersten Netzwerkkarte im PC.
Aktuelle Lizenz
Aktueller Lizenzcode für die Lizenzierung.
Der Servicetechniker kann diesen Schlüssel vom Lizenzserver laden und einen neuen Lizenzcode eingeben. Bei einer Lizenzänderung wird der eingegebene Schlüssel geprüft, ältere Schlüssel werden in die Lizenz History aufgenommen. Bei Eingabe eines falschen Schlüssels erfolgt eine entsprechende Meldung und es werden keine Lizenzen verwendet.
Datum Gültig Bis Lizenzen
Angaben zum Lizenzdatum, dem Gültigkeitsdatum und der Anzahl Lizenzen des aktuellen Lizenzcodes.
Lizenz History
Hier werden frühere Lizenzen mit den jeweiligen Angaben angezeigt.

Speichern der Angaben

• | Wenn Sie Ihre Angaben sichern wollen, klicken Sie auf Übernehmen (um z.B. noch in anderen Registern Parameter zu konfigurieren) oder OK (zum Verlassen des Konfigurationsdialogs mit Speichern).
• | In beiden Fällen erscheint vor Speicherung der Parameterwerte in der Datenbank eine entsprechende Meldung, die Sie mit Ja bestätigen.